Router>en

Router#config t

Router(config)#interface f0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.19.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#interface s2/0

Router(config-if)#ip address 192.168.19.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#interface s3/0

Router(config-if)#ip address 192.168.19.3 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#config t

Router(config)#ip route 192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.19.1

Router(config)#exit

Router>en

Router#config t

Router(config)#interface f0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.19.0 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#interface s2/0

Router(config-if)#ip address 192.168.2.0 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#config t

Router(config)#ip route 192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.19.2

Router(config)#ip route 192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.19.4

Router(config)#ip route 192.168.19.1 255.255.255.0 192.168.19.8

Router(config)#exit